|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Имя устройства | IP -адрес | Имя интерфейса | Название |
| CLI | 192.168.111.2/30 | enp0s3 to ISP |  |
| ISP | 192.168.111.1/30 | enp0s10 to CLI |  |
| 10.1.1.1/30 | enp0s8 to HQ-R |  |
| 10.2.2.1/30 | enp0s9 to BR-R |  |
| dhcp | enp0s3 to WAN |  |
| HQ-R | 10.1.1.2/30 | enp0s3 to ISP |  |
| 192.168.100.1/26 | enp0s8 to HQ-SRV |  |
| HQ-SRV | 192.168.100.2/26(dhcp) | enp0s3 to HQ-R |  |
| BR-R | 10.2.2.2/30 | enp0s3 to ISP |  |
| 192.168.200.1/29 | enp0s8 to BR-SRV |  |
| BR-SRV | 192.168.200.2/29 | enp0s3 to BR-R |  |

DNS

nano /etc/systemd/resolved.conf

Forwarding:

sysctl net.ipv4.ip\_forward=1

nano /etc/net/sysctl.conf